[bookmark: _Toc205998812]2.16.	Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

2.16.1		Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання
 Акціонерне товариство " УКРЗАЛІЗНИЦЯ " / АТ " УКРЗАЛІЗНИЦЯ ". 
          
         2.16.2		Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):  40075815.

2.16.3		Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання
03150, Україна, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, буд. 5,   Тел : (+380 2)694-359,, e-mail: pch19_op@sw.uz.gov.ua 
                Місцезнаходження виробничого підрозділу суб’єкта господарювання та контакти: 
     30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Хвильового 5, тел. (03840)4-11-41, електронна пошта vvyaniuk@sw.uz.gov.ua

2.16.4		Назва об’єкта/промислового майданчика: Проммайданчик «Пост ЕЦ ст. Шепетівка, мех.гірка ст. Шепетівка Виробничого підрозділу Шепетівська дистанція сигналізації та зв’язку регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 30401, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Шепетівка, вул. Колійна 19, 20.

2.16.5		Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля
[bookmark: _Hlk181613750]             АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» на виконання ст. 111 Закону України «Про охорону             атмосферного повітря», вимог ч. 2 та ч. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля та критеріїв визначення розширень і змін діяльності затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №1010, діяльність суб’єкта господарювання, а саме:
        Основний вид виробництва на  промисловому майданчику, що розглядається – Виробничий підрозділ Шепетівська дистанція сигналізації та зв’язку регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»  забезпечення якісного функціонування безперебійної роботи автоматики, телемеханіки та зв’язку на закріплених за дистанцією ділянках.  Виробнича діяльність, яку здійснює підприємство на майданчику, що розглядається не підлягає оцінці впливу на довкілля та не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також згідно з критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р.  №1010.

2.16.6		Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта.
Виробничий підрозділ Шепетівська дистанція сигналізації та зв’язку регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» спеціалізується на забезпеченні якісного функціонування безперебійної роботи автоматики, телемеханіки та зв’язку на закріплених за дистанцією ділянках. 
На північ та південь від мех.гірки знаходяться залізничні колії, на схід та захід землі загального користування. Пост ЕЦ межує: на півночі залізничні колії, на заході сході та півдні –  ділянки та приміщення виробничих підрозділів АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ». Найближча житлова забудова на відстані 200 м на північ. 
До основної виробничої діяльності виробничого підрозділу Шепетівська дистанція сигналізації та зв'язку відноситься: забезпечення якісного функціонування, безперебійної роботи пристроїв автоматики, телемеханіки та зв'язку на закріплених за дистанцією ділянках на рівні стандартів визначених чинними законодавством України; своєчасне застосування заходів по попередженню та ліквідації порушень їх нормальної роботи; утримання в технічно справному стані засобів автоматики, телемеханіки та зв'язку, виконання заходів по підвищенню надійності роботи цих засобів, їх ефективності та економічності. Виробництво продукції та використання сировини не здійснюється. В приміщенні посту ЕЦ здійснюється забезпечення безперебійної роботи пристроїв автоматики, телемеханіки та зв'язку. Для підтримання функціонування електричного обладнання при виникненні аварійної ситуації, що пов'язана з централізованим відключенням електроенергії, в якості першого запасного джерела для живлення пристроїв автоматики, телемеханіки та зв'язку, на посту використовується стаціонарний дизельний генератор DE-35 PRS потужністю 26 кВт . Передбачається, що дизельне паливо, що надходить на дільницю наливається в бак дизель-генератора та зберігається в ньому постійно. При запобіганні виникненні пожежі у разі аварійних ситуацій дизельне паливо з баку дизель-генератора зливається цистерну аварійного зливу та зберігається там до ліквідації аварійної ситуації. 
B  якості другого запасного джерела живлення для пристроїв автоматики, телемеханіки та зв'язку в стаціонарних установках передбачається використання кислотних акумуляторних батарей. Зарядка АКБ здійснюється за допомогою пристрою зарядки акумуляторів в акумуляторних дільницях. 
На території Мехгірки здійснюються роботи, що пов'язані з ремонтом техніки. В ремонтній майстерні розташовані металообробна дільниця та пост зварювання. Для газової різки металів на території проммайданчику експлуатується газовий різак із використанням пропану.
 Пересувні джерел викидів та стоянка автомобілів відсутні. Залпові джерела викидів відсутні.
1 ЕНЕРГЕТИКА
1.В Неорганізовані викиди від палива
1.В.2.d. Інші неорганізовані викиди від виробництва енергії
0507 – інше виробництво енергії
· пости зарядки акумуляторних батарей (організоване джерело викиду № 1) призначений для зарядки акумуляторів, СН-360 – 13 шт, 2OpzS-100 – 12 шт. Загальний річний час проведення зарядки: в буферному режимі зарядки батарей – 8750 год/рік, номінальний заряд батарей – 10год/рік. Під час роботи обладнання у атмосферне повітря викидаються вентвикидом 10,0 м висоти та розміром газоходу 0,25х0,25 м такі забруднюючі речовини : кислота сірчана з молекулою H2SO4.   
· пости зарядки акумуляторних батарей (організоване джерело викиду № 4) призначений для зарядки акумуляторів  АБН-80 – 14 шт   СН-360     - 12 шт.. Загальний річний час проведення зарядки: в буферному режимі зарядки батарей – 8748 год/рік, номінальний заряд батарей – 12год/рік.  Під час роботи обладнання у атмосферне повітря викидаються вентвикидом 3 м висоти та розміром газоходу 0,2х0,2 м такі забруднюючі речовини : кислота сірчана з молекулою H2SO4.   
1 ЕНЕРГЕТИКА
1.А Горіння
1.A.5.a. Інше (стаціонарне горіння)
020203 – стаціонарні двигуни
· Дизель-генератор DE-35 PRS 26 кВт (організоване джерело викиду №2) призначений для вироблення електроенергії в період аварійного відключення електроенергії. Паливо – дизельне паливо, в кількості 0,100т/рік. Фонд робочого часу джерела викидів до 50год/рік. Під час роботи обладнання у атмосферне повітря викидаються димовим патрубком 10 м висоти та 0,05 м діаметром такі забруднюючі речовини: Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]),  Оксид вуглецю,  Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)/ вуглеводні насичені С12-19 (розчинник РПК-26611 і ін.)  у перерахунку на органічний вуглець), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, вуглецю діоксид, Азоту(1) оксид (N2O) та метан.  
1 ЕНЕРГЕТИКА
1.В Неорганізовані викиди, які виникають в процесі використання палива
1.В.2.a.v Розподіл нафтопродуктів
050503 – Станції обслуговування (включаючи заправку автомобілів)
· Місце зливу/наливу дизельного палива (неорганізоване джерело викиду №3) – для наливу палива в бак генератора, об’єм бака 120 л. Річний оборот зберігання та зливу/наливу палива – 0,12 м3/рік. Під час експлуатації обладнання у атмосферне повітря викидаються забруднюючі речовини: Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)/ вуглеводні насичені С12-19 (розчинник РПК-26611 і ін.)  у перерахунку на органічний вуглець). Річний фонд роботи: зберігання палива – 8759 год/рік, налив палива в бак – 0,5 год/рік, злив палива з баку в цистерну аварійного зливу – 0,5 год/рік.
2 ПРОМИСЛОВІ ПРОЦЕСИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ
2.С Виробництво металів
2.С.7.d зберігання, обробка та транспортування металопродукції
041000 – зберігання, обробка та транспортування металопродукції
· Металообробна дільниця (неорганізоване джерело викиду №6) - токарний верстат 7,5 кВт, вертикально-свердлильний верстат 2,2 кВт, заточувальний верстат 3 кВт (з використання кругів абразивних діаметром 350 мм – 1 шт.)  В результаті проведення металообробних робіт відбувається викид забруднюючих речовин таких як: пил металевий та пил абразивний (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом).   Час роботи – 1200 год/рік. 
2 ПРОМИСЛОВІ ПРОЦЕСИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ
2.С Виробництво металів
2.С.7.с Виробництво інших металів
040309 – інше
· Вентвикид зварювальної дільниці, інверторний зварювальний апарат ВС-600 (організоване джерело викиду №5). Сировина – електроди типу АНО-4 в кількості 120 кг/рік. В результаті проведення зварювальних робіт через вентвикид висотою 3 м а розміром 0,2 м х 0,2 м   відбувається викид забруднюючих речовин таких як: Заліза оксид (в переpахунку на залізо), Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану.  Фонд робочого часу джерела викидів 1200 год/рік. 
· Газовий різак (неорганізоване джерело викиду №7). В результаті проведення металообробних робіт з використанням газового різка та витратах пропану в кількості 200 кг/рік відбувається викид забруднюючих речовин таких як: Заліза оксид (в переpахунку на залізо), Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]),  Оксид вуглецю.   Час роботи – 1200 год/рік. 


2.16.7.1	Інформація щодо обсягів викидів
У відомостях щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наводяться дані, які готуються на підставі проведеної інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, яка висвітлена у пункті 2.18. даних Документів.

2.9.1. Інформація щодо обсягів викидів.
Відповідно до Переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 року під № 1598, та Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік (додаток І до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий викид на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Мінекоресурсів України від 10.05.2002 року під № 177 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22.05.2002 року за №445/6733) надаються:
– перелік найбільш поширених забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;
– перелік небезпечних забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;
– перелік інших забруднюючих речовин та їх обсяги, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
– перелік забруднюючих речовин та їх обсяги, для яких не встановлені ГДК (ОБРВ), в атмосферному повітрі населених міст.
Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами приведений в таблиці 6.1.
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	Таблиця 2.17.1 (6.1)

	№ з/п
	Забруднююча речовина
	Фактичний обсяг викидів (т/рік)
	Потенційний обсяг викидів
(т/рік)
	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік
(т/рік)

	
	код
	найменування
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	630-08-0
 06000)
	Оксид вуглецю
	0,000708
	0,000708
	1,5

	2
	-                  
      (07000)

	Вуглецю діоксид
	0,321
	0,321
	500

	3
	74-82-8/
12000

	Метан
	0,000013
	0,000013
	10

	 
	01000
	Метали та їх сполуки, в т.ч.:
	0,001621
	0,001621
	 

	4
	1309-37-1 (01003)   
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,001524
	0,001524
	0,1

	5
	1313-13-9   (01104)      
	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану
	0,000097
	0,000097
	0,005

	 
	                         03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:
	0,2268129
	0,2268129
	3

	6
	-                         (03000)

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
	0,2268129
	0,2268129
	3

	 
	04000
	Сполуки азоту, в т.ч.:
	0,000852
	0,000852
	 

	7
	10102-44-0
(04001)

	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,000841
	0,000841
	1

	8
	11104-93-1
(04002)


	Азоту(1) оксид (N2O)
	0,000011
	0,000011
	0,1

	 
	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,0001857
	0,0001857
	2

	9
	7446-09-5 
(05001)

	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки
	0,0000457
	0,0000457
	1,5

	10
	-
(05004)

	Сульфатная кислота (H2SO4)(cірчана кислота)
	0,00014
	0,00014
	0,5

	 
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:
	0,0000296
	0,0000296
	1,5

	11
	- 
(11000)

	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), вуглеводні насичені С12-19 (розчинник РПК-26611 і ін.)  у перерахунку на органічний вуглець)
	0,0000296
	0,0000296
	1,5

	Усього для підприєм-ства
	 
	 
	0,5512222
	0,5512222
	 

	Найбільш поширені забруднюючі речовини
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	630-08-0
 06000)
	Оксид вуглецю
	0,000708
	0,000708
	1,5

	 
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:
	0,2268129
	0,2268129
	3

	2
	-                         (03000)

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
	0,2268129
	0,2268129
	3

	 
	04000
	Сполуки азоту, в т.ч.:
	0,000841
	0,000841
	 

	3
	10102-44-0
(04001)

	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,000841
	0,000841
	1

	 
	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,0001857
	0,0001857
	2

	4
	7446-09-5 
(05001)

	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки
	0,0000457
	0,0000457
	1,5

	5
	-
(05004)

	Сульфатная кислота (H2SO4)(cірчана кислота)
	0,00014
	0,00014
	0,5

	Усього
	 
	 
	0,2285476
	0,2285476
	 

	Небезпечні забруднюючі речовини
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	01000
	Метали та їх сполуки, в т.ч.:
	0,001621
	0,001621
	 

	1
	1309-37-1 (01003)   
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,001524
	0,001524
	0,1

	2
	1313-13-9   (01104)      
	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану
	0,000097
	0,000097
	0,005

	3
	- 
(11000)

	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), вуглеводні насичені С12-19 (розчинник РПК-26611 і ін.)  у перерахунку на органічний вуглець)
	0,0000296
	0,0000296
	1,5

	Усього
	 
	 
	0,001651
	0,001651
	 

	Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об’єкта 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	74-82-8/
12000

	Метан
	0,000013
	0,000013
	10

	Усього
	 
	 
	0,000013
	0,000013
	 

	Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	-                  
      (07000)

	Вуглецю діоксид
	0,321
	0,321
	500

	 
	04000
	Сполуки азоту, в т.ч.:
	0,000011
	0,000011
	 

	2
	11104-93-1
(04002)


	Азоту(1) оксид (N2O)
	0,000011
	0,000011
	0,1

	Усього
	 
	 
	0,321011
	0,321011
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2.16.7.2 Характеристика пилогазоочисного устаткування
	 Таблиця  2.17.2 (6.4)

	Номер джерела викиду 
	Найменування ГОУ
	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка
	Ступень
очищення
	Назва та тип установки
очистки
газу
	На вході в ГОУ
	На виході з ГОУ
	Ступінь очищення газу,
%

	
	
	
	
	
	об’ємна витрата
газо-пилового потоку,
м3/с
	масова концентрація, мг/ м3
	масова витрата, г/с
	об’ємна витрата
газо-пилового потоку,
м3/с
	масова концентрація, мг/ м3
	масова витрата, г/с
	

	
	
	CAS N/CAS
	код
	Найменування
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ГОУ відсутнє.



2.16.7.3 Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта / промислового майданчика та дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

	Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

	
	
	

	
	
	Таблиця 2.17.3 (6.7)

	Код забруднюючої речовини
	Найменування забруднюючої речовини
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	06000
	Оксид вуглецю
	0,001

	07000

	Вуглецю діоксид
	0,321

	12000

	Метан
	0,000

	01000
	Метали та їх сполуки, в т.ч.:
	0,002

	01003
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,002

	01104
	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану
	0,000

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:
	0,227

	           03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
	0,227

	04000
	Сполуки азоту, в т.ч.:
	0,001

	04001

	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,001

	04002


	Азоту(1) оксид (N2O)
	0,000

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,000

	05001

	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки
	0,000

	05004

	Сульфатная кислота (H2SO4)(cірчана кислота)
	0,000

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:
	0,000

	11000

	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), вуглеводні насичені С12-19 (розчинник РПК-26611 і ін.)  у перерахунку на органічний вуглець)
	0,000

	
	Усього для підприємства:
	0,230*

	
	
	

	* Без врахування Вуглецю діоксид
	



	Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

	
	
	

	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

	1 ЕНЕРГЕТИКА
1.А Горіння
1.A.5.a. Інше (стаціонарне горіння)
 стаціонарні двигуни

	
	Код 
	020203

	
	
	Таблиця 2.17.4 (6.8)

	Код забруднюючої речовини
	Найменування забруднюючої речовини
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	1
	2
	3

	06000
	Оксид вуглецю
	0,000

	07000

	Вуглецю діоксид
	0,321

	12000

	Метан
	0,000

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:
	0,000

	           03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
	0,000

	04000
	Сполуки азоту, в т.ч.:
	0,000

	04001

	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,000

	04002
	Азоту(1) оксид (N2O)
	0,000

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,000

	05001

	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки
	0,000

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:
	0,000

	11000

	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), вуглеводні насичені С12-19 (розчинник РПК-26611 і ін.)  у перерахунку на органічний вуглець)
	0,000

	 
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,001*

	
	
	

	* Без врахування Вуглецю діоксид
	

	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

	1 ЕНЕРГЕТИКА
1.В Неорганізовані викиди від палива
1.В.2.d. Інші неорганізовані викиди від виробництва енергії
інше виробництво енергії 

	
	Код 
	0507

	
	
	Таблиця 2.17.5 (6.8)

	Код забруднюючої речовини
	Найменування забруднюючої речовини
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	1
	2
	3

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,000

	05004

	Сульфатная кислота (H2SO4)(cірчана кислота)
	0,000

	 
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,000

	
	
	



	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

	1 ЕНЕРГЕТИКА
1.В Неорганізовані викиди, які виникають в процесі використання палива
1.В.2.a.v Розподіл нафтопродуктів
Станції обслуговування (включаючи запправку автомобілів)

	
	Код 
	050503

	
	
	Таблиця 2.17.6 (6.8)

	Код забруднюючої речовини
	Найменування забруднюючої речовини
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	1
	2
	3

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:
	0,000

	11000

	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), вуглеводні насичені С12-19 (розчинник РПК-26611 і ін.)  у перерахунку на органічний вуглець)
	0,000

	 
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,000

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

	2 ПРОМИСЛОВІ ПРОЦЕСИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ
2.С Виробництво металів
2.С.7.d зберігання, обробка та транспортування металопродукції
зберігання, обробка та транспортування металопродукції

	
	Код 
	041000

	
	
	Таблиця 2.17.7 (6.8)

	Код забруднюючої речовини
	Найменування забруднюючої речовини
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	1
	2
	3

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:
	0,227

	           03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
	0,227

	 
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,227

	
	
	

	
	
	

	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

	2 ПРОМИСЛОВІ ПРОЦЕСИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ
2.С Виробництво металів
2.С.7.с Інше виробництво металу
Інше виробництво металу

	
	Код 
	040309

	
	
	Таблиця 2.17.8 (6.8)

	Код забруднюючої речовини
	Найменування забруднюючої речовини
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	1
	2
	3

	01000
	Метали та їх сполуки, в т.ч.:
	0,002

	01003
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,002

	01104
	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану
	0,000

	06000
	Оксид вуглецю
	0,000

	04000
	Сполуки азоту, в т.ч.:
	0,000

	04001
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,000

	 
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,002

	
	
	



2.16.8 Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання).

	Таблиця 2.17.9 (2.7). Інформація про заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування 
(для об’єктів першої групи)

	Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
	Найменування заходу
	Строк виконання заходу
	Номер джерела викиду на карті-схемі
	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн
	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–


Інформація про заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не надана оскільки проммайданчик віднесено до третьої групи об’єктів.

		[bookmark: _Hlk168218027]
2.16.9		Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

	
	
	
	 
	Таблиця 2.17.10 (10.1)

	Код
виробничого та технологічного процесу,
технологічного устаткування (установки)
	Найменування заходу
	Термін виконання заходу
	Номер джерела викиду на карті-схемі
	Загальний обсяг витрат  за  кошторисною вартістю, тис.грн.
	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються оскільки викиди забруднюючих речовин не перевищують нормативні значення.

	Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не передбачаються.

	Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва не передбачаються

	Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачаються, джерела залпових викидів відсутні

	Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не передбачаються

	Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не передбачаються

	Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52–85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01 грудня 1986 року, для об’єктів які знаходяться в населених пунктах , де гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов. У місці знаходження суб’єкту господарювання не проводиться оповіщення про прогнозування несприятливих умов тому заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах не передбачаються.

	Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в залежності від виробництв, технологічного устаткування не передбачаються

	 




	[bookmark: _Hlk168218094]Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Таблиця 2.17.11 (10.2)

	Наймену-вання потенційно небезпеч-ного об’єкта 
	Місце розташу-вання потенційно небезпеч-ного об’єкта 
	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що використо-вуються або виготовля-ються, переробля-ються, зберігаються чи транспорту-ються на об’єкті 
	Найменування або категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об’єкта 
	Найменування забруднюючих речовин, які у випадку виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти  в атмосферне повітря 
	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайної ситуації
	Найменування заходів щодо  ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації    

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру для даного підприємства не встановлюються – підприємство згідно із законодавством не віднесено (не включено)
 до Державного електронного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2023 року № 690 «Деякі питання забезпечення функціонування та ведення Державного електронного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки» та постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030 «Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки».



2.16.10	Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для даного підприємства не передбачаються.

2.16.11	Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству (висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання) відповідно до пунктів 10 та 13 цього розділу.

2.16.11.1	Відповідність оцінки впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря за даними результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та даним, що одержані при проведенні інструментальних методів досліджень акредитованими лабораторіями в установленому законодавством порядку

[bookmark: _Hlk168218130]На підприємстві служба охорони атмосферного повітря, лабораторія по контролю стану навколишнього природного середовища відсутні.
Згідно проведених розрахунків по програмі «ЕОЛ+» версія 5.3.8 з врахуванням фонових концентрацій забруднюючих речовин (0,4 ГДК), перевищення граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин не встановлено 
В розрахункових точках, що знаходяться на відстані 50 м в усіх напрямках відповідно до замірів на межі зони впливу - перевищень ГДК не виявлено.
Отже, при максимальному завантаженні всіх джерел викидів вплив на атмосферне повітря буде незначний. В зоні впливу відсутні житлові будинки, санаторії, дитячі навчальні заклади, тощо. 
2.16.10.2	Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

[bookmark: _Toc192074074][bookmark: _Hlk165657084]Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами надаються для джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування (основні джерела), та для всіх інших джерел. Відповідно до переліку  виробництв та технологічного устаткування ( Додаток 3 до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами) на підприємстві  не передбачено впровадження найкращих доступних технологій та методів керування, оскільки таке устаткування відсутнє.
	Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

	
	
	
	
	

	Номер джерела викиду на карті-схемі 
	-
	-

	Місце розташування джерела викиду
	X =
	-
	Y =
	-

	Максимальна витрата викиду, м3 /с 
	-
	 
	 
	 

	Висота викиду, м 
	-
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Таблиця 2.17.12 (9.1)

	Найменування забруднюючої речовини
	Граничнодо-пустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид
	Строк досягнення затвердженого значення

	
	
	мг/м3
	г/с
	

	1
	2
	3
	4
	5

	На даному підприємстві відсутні джерела викидів, що віднесені до основних.

	
	
	
	
	


Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які віднесені до інших джерел викидів приведені у таблицях 2.17.13 (9.2). 

	Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

	Номери джерел викидів:
	1
	Викидна труба поста зарядки АКБ


	
	
	
	Таблиця 2.17.13 (9.2)

	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,   мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):

	Кислота сіpчана за молекулою Н2SO4
	0,001722
	
	З дати отримання дозволу





	Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

	Номери джерел викидів:
	2
	Димова труба дизель-генератора

	
	
	
	Таблиця 2.17.14. (9.2)

	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,   мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
	150
	150
	З дати отримання дозволу 

	Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):

	Оксид вуглецю
	0,00688
	
	З дати отримання дозволу

	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,01013
	
	З дати отримання дозволу

	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки
	0,00116
	
	З дати отримання дозволу

	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), вуглеводні насичені С12-19 (розчинник РПК-26611 і ін.)  у перерахунку на органічний вуглець)
	0,0001
	
	З дати отримання дозволу




	Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

	Номери джерел викидів:
	4
	Викидна труба поста зарядки АКБ


	
	
	
	Таблиця 2.17.15 (9.2)

	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,   мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):

	Кислота сіpчана за молекулою Н2SO4
	0,001722
	
	З дати отримання дозволу





	Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

	Номери джерел викидів:
	5
	Вентвикид дільниці зварювальних робіт

	
	
	
	Таблиця 2.17.16 (9.2)

	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,   мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):

	Заліза оксид**(в переpахунку на залізо)
	0,00015
	
	З дати отримання дозволу

	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану
	0,0000164
	
	



Згідно Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 р № 448 "Про затвердження інструкції про вимоги до оформлення документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів стаціонарними джерелами» для неорганізованих стаціонарних джерел нормативи гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин не  встановлюються. Регулювання здійснюється за вимогами, що викладені в умовах видачі дозволу.

Таблиця 2.17.17 (9.3) Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання
	Джерело утворення
	Забруднююча речовина
	Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м3
	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м3
	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3
	Строк досягнення затвердженого значення гранично допустимого викиду

	найменування, марка, вид палива
	номер
	код
	найменування
	
	поточний
	перспективний
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	


Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання не встановлюються .

Таблиця 2.17.18 (9.4). Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання
	Номер джерела викиду
	Джерело утворення
	Назва забруднюючої речовини
	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3
	Періодичність вимірювання
	Методика виконання вимірювань
	Місце відбору проб

	
	найменування, марка, вид палива
	номер
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


Заходи, щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів,  що відводяться від окремих типів обладнання не встановлюються. 

Таблиця 2.17.19 (9.5). Дозволені обсяги залпових викидів
	Номер джерела викиду
	Забруднююча речовина
	Максимальна масова концентрація, мг/м3
	Потужність викиду
	Періодичність, раз/доба, місяць, рік
	Тривалість викиду, хвилин, годин
	Річна величина залпових викидів, т/рік

	
	код
	найменування
	
	г/с
	кг/год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9



Джерела  залпових викидів на даному підприємстві  відсутні.
[bookmark: _GoBack]
