[bookmark: _Toc205998812][bookmark: _Hlk165657084]2.16.	Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

2.16.1		Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання
 Акціонерне товариство " УКРЗАЛІЗНИЦЯ " / АТ " УКРЗАЛІЗНИЦЯ ". 
          
         2.16.2		Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):  40075815.

2.16.3		Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання
03150, Україна, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, буд. 5,   Тел : (+380 2)694-359,, e-mail: pch19_op@sw.uz.gov.ua 
                Місцезнаходження виробничого підрозділу суб’єкта господарювання та контакти: 
  04116, м. Хмельницький, вул. Чорновола 3/3, тел. (+3802)694-359, факс +3802694-359, електронна пошта pch19_op@sw.uz.gov.ua

2.16.4		Назва об’єкта/промислового майданчика: Виробничий майданчик №1 ст. Хмельницький  виробничого підрозділу Хмельницька дистанція колії   АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 29000, Україна,  Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Чорновола 3/3            

2.16.5		Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля
[bookmark: _Hlk181613750]             АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» на виконання ст. 111 Закону України «Про охорону             АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» на виконання ст. 111 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», вимог ч. 2 та ч. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля та критеріїв визначення розширень і змін діяльності затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №1010, діяльність суб’єкта господарювання, а саме:
        Основний вид виробництва на  промисловому майданчику, що розглядається – ремонт та утримання залізничної колії. На проммайданчику, що знаходиться за адресою 29000, Україна,  Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Чорновола 3/3,    облаштовано будівлі та споруди для обслуговування наземного транспорту. Виробнича діяльність, яку здійснює підприємство на майданчику, що розглядається не підлягає оцінці впливу на довкілля та не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також згідно з критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р.  №1010.

2.16.6		Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта.

  Основний вид виробництва на даному промисловому майданчику – ремонт та утримання залізничної колії. На проммайданчику облаштовано будівлі та споруди для обслуговування наземного транспорту.

1 ЕНЕРГЕТИКА
1.А Горіння
1.A.4 Мале горіння
1.A.4.b.i  - побутові установки
020202 – Комунально-побутовий сектор, установки для спалювання менше 50 МВт
· Газові котли Данко 24 кВт та Данко 20 кВт (резервний), (організоване джерело викиду №1) призначені для виробництва теплової енергії на теплопостачання адміністративного  приміщення в холодний період року. Паливо –  природний газ в кількості 9114 м3/рік. Димові гази відводяться спільною димовою трубою діаметром 0,12 м, висотою 6 м. При експлуатації обладнання в атмосферу викидаються:, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]), оксид вуглецю та парникові гази в тому числі Азоту(1) оксид (N2O), Вуглецю діоксид, Метан. Фонд робочого часу джерела викидів 3800 год/рік.
· Газовий котел Данко 24 кВт, (організоване джерело викиду №2) призначений для виробництва теплової енергії на теплопостачання залу засідань в холодний період року. Паливо –  природний газ в кількості 9114 м3/рік. Димові гази відводяться спільною димовою трубою діаметром 0,12 м, висотою 6 м. При експлуатації обладнання в атмосферу викидаються:, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]), оксид вуглецю та парникові гази в тому числі Азоту(1) оксид (N2O), Вуглецю діоксид, Метан. Фонд робочого часу джерела викидів 3800 год/рік.
· Газові котли Рівнетерм-72 кВт (2 шт.) (один резервний), (організоване джерело викиду №3) призначені для виробництва теплової енергії на теплопостачання механічної майстерні в холодний період року. Паливо –  природний газ в кількості 12900 м3/рік. Димові гази відводяться спільною димовою трубою діаметром 0,15 м, висотою 4 м. При експлуатації обладнання в атмосферу викидаються:, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]), оксид вуглецю та парникові гази в тому числі Азоту(1) оксид (N2O), Вуглецю діоксид, Метан. Фонд робочого часу джерела викидів 3800 год/рік.
· Газовий котел Данко 12 кВт, (організоване джерело викиду №5) призначений для виробництва теплової енергії на теплопостачання будинку монтерів колії в холодний період року. Паливо –  природний газ в кількості 3420 м3/рік. Димові гази відводяться димовою трубою діаметром 0,1 м, висотою 4 м. При експлуатації обладнання в атмосферу викидаються:, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]), оксид вуглецю та парникові гази в тому числі Азоту(1) оксид (N2O), Вуглецю діоксид, Метан. Фонд робочого часу джерела викидів 3800 год/рік.
1 ЕНЕРГЕТИКА
1.А Горіння
1.A.4 Мале горіння
1.A.4.b.i  - побутові установки
020205 - Комунально-побутовий сектор, інше обладнання (печі, каміни, плити)
· Ковальський горн  (організоване джерело викиду №7) призначений для виконання ремонтних робіт. Паливом для горна  служить вугілля в кількості 1 т/рік. Димові гази від обладнання відводяться димовою трубою діаметром 0,1 м, висота викиду 6,0 м. При експлуатації обладнання в атмосферу викидаються: Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]),  оксид вуглецю, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом та парникові гази в тому числі Азоту(1) оксид (N2O), Вуглецю діоксид, Метан. Фонд робочого часу джерела викидів 1360 год/рік.
2 ПРОМИСЛОВІ ПРОЦЕСИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ
2.І Деревообробна промисловість
040620  обробна промисловість
· Циклон ЦН-600 (організоване джерело викиду №9) – призначений для відводу тирси та пилу від  деревообробних верстатів: фрезерний станок, рейсмусний станок, фуговочний станок, верстат циркулярний прокольний, верстат циркулярний торцевий.   Фонд робочого часу джерела викидів 480  год/рік. Забруднюючі речовини відводяться вентвикидом діаметром 0,35 м, висотою 6,0 м. При експлуатації обладнання в атмосферу викидаються: Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом.
· Накопичувальний бункер для тирси (організоване джерело викиду №10) – призначений для зберігання тирси та опилок від  деревообробних верстатів. Фонд робочого часу джерела викидів 200  год/рік. Забруднюючі речовини відводяться отвором діаметром 0,5 м, висотою 1,5 м. При експлуатації обладнання в атмосферу викидаються: Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом.
· Циклон ЦН-800 (організоване джерело викиду №11) – призначений для відводу тирси та пилу від  деревообробних верстатів: фрезерний станок, рейсмусний станок, фуговочний станок, верстат циркулярний прокольний, верстат циркулярний торцевий.   Фонд робочого часу джерела викидів 480  год/рік. Забруднюючі речовини відводяться вентвикидом діаметром 0,47 м, висотою 8,0 м. При експлуатації обладнання в атмосферу викидаються: Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом.
· Накопичувальний бункер для тирси (організоване джерело викиду №12) – призначений для зберігання тирси та опилок від  деревообробних верстатів. Фонд робочого часу джерела викидів 200  год/рік. Забруднюючі речовини відводяться отвором діаметром 0,5 м, висотою 1,5 м. При експлуатації обладнання в атмосферу викидаються: Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом.
2 ПРОМИСЛОВІ ПРОЦЕСИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ
2.D Інші розчинники і використання продукції
2.D.3.d  використання покриття
060109 – інше непромислове використання фарб
· пост фарбування та сушки деталей (неорганізоване джерело викиду №6) -  функціонує для підфарбовування металевих конструкцій (різноманітних деталей, кронштейнів та труб). Сировина – фарба типу ПФ-115 в кількості  120 кг/рік. В результаті проведення фарбувальних робіт та висихання виробів відбувається викид забруднюючих речовин таких як: НМЛОС  (уайт спірит) та ксилол.  Фонд робочого часу джерела викидів 190 год/рік. 
2 ПРОМИСЛОВІ ПРОЦЕСИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ
2.С Виробництво металів
2.С.7.с Виробництво інших металів
040309 – інше
· дільниця зварювальних та газорізальних робіт (організоване джерело викиду №8). В механічній майстерні облаштовано інверторний зварювальний апарат та пропан-бутанова різка. Сировина для зварювання– електроди типу АНО-4 в кількості 1000 кг/рік, для різки – пропан-бутанова суміш в кількості 50 балонів/рік. Газоповітряна суміш від дільниці відводиться вентвикидом діаметром 0,3 м, висота викиду 3,5 м. При експлуатації обладнання в атмосферу викидаються: Заліза оксид (в переpахунку на залізо), Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])  та оксид вуглецю.   Фонд робочого часу джерела викидів 700 год/рік. 

2.16.7		Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
[bookmark: _Hlk219920867]Відповідно до Переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 року під № 1598, та Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік (додаток І до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий викид на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Мінекоресурсів України від 10.05.2002 року під № 177 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22.05.2002 року за №445/6733) надаються:
– перелік найбільш поширених забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;
– перелік небезпечних забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;
– перелік інших забруднюючих речовин та їх обсяги, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
– перелік забруднюючих речовин та їх обсяги, для яких не встановлені ГДК (ОБРВ), в атмосферному повітрі населених міст.
Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами приведений в таблиці 6.1. 

	Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Таблиця 6.1

	№ з/п
	Забруднююча речовина
	Фактичний обсяг викидів (т/рік)
	Потенційний обсяг викидів
(т/рік)
	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік
(т/рік)

	
	код
	найменування
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	630-08-0
 (06000)

	Оксид вуглецю
	0,044221
	0,044221
	1,5

	2
	-                  
      (07000)

	Вуглецю діоксид
	64,48
	64,48
	500

	3
	74-82-8/
12000

	Метан
	0,001133
	0,001133
	10

	 
	01000
	Метали та їх сполуки, в т.ч.:
	0,051
	0,051
	

	4
	13463-40-6 (01003)   
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,04906
	0,04906
	0,1

	5
	1313-13-9   (01104)      
	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану
	0,00194
	0,00194
	0,005

	 
	                         03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:
	0,113892
	0,113892
	3

	6
	-                         (03000)

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
	0,113892
	0,113892
	3

	 
	04000
	Сполуки азоту, в т.ч.:
	0,045662
	0,045662
	

	7
	10102-44-0
 (04001)

	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,045498
	0,045498
	1

	8
	11104-93-1
 (04002)


	Азоту(1) оксид (N2O)
	0,000164
	0,000164
	0,1

	 
	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,001098
	0,001098
	2

	9
	7446-09-5 
(05001)

	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки
	0,001098
	0,001098
	1,5

	 
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:
	0,04268
	0,04268
	1,5

	10
	8052-41-3
 (11000)
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), уайт-спірит
	0,03168
	0,03168
	1,5

	11
	1330-20-7   (11030)
	Ксилол
	0,011
	0,011
	0,9

	Усього для підприєм-ства
	 
	 
	64,779686
	64,779686
	

	Найбільш поширені забруднюючі речовини
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	630-08-0
 (06000)

	Оксид вуглецю
	0,044221
	0,044221
	1,5

	 
	-                         (03000)
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:
	0,113892
	0,113892
	3

	2
	                       03000

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
	0,113892
	0,113892
	3

	 
	04000
	Сполуки азоту, в т.ч.:
	0,045498
	0,045498
	

	3
	10102-44-0
 (04001)

	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,045498
	0,045498
	1

	 
	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,001098
	0,001098
	2

	4
	7446-09-5 
(05001)

	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки
	0,001098
	0,001098
	1,5

	Усього
	 
	 
	0,204709
	0,204709
	

	Небезпечні забруднюючі речовини
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	01000
	Метали та їх сполуки, в т.ч.:
	0,051
	0,051
	

	1
	13463-40-6 (01003)   
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,04906
	0,04906
	0,1

	2
	1313-13-9   (01104)      
	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану
	0,00194
	0,00194
	0,005

	 
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:
	0,04268
	0,04268
	1,5

	3
	8052-41-3
 (11000)
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), уайт-спірит
	0,03168
	0,03168
	1,5

	4
	1330-20-7   (11030)
	Ксилол
	0,011
	0,011
	0,9

	Усього
	 
	 
	0,09368
	0,09368
	

	Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об’єкта 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	74-82-8
(12000)
	Метан
	0,001133
	0,001133
	10

	Усього
	 
	 
	0,001133
	0,001133
	

	Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	-                 
       (07000)
	Вуглецю діоксид
	64,48
	64,48
	500

	 
	04000
	Сполуки азоту, в т.ч.:
	0,000164
	0,000164
	

	2
	11104-93-1 
(04002)
	Азоту(1) оксид (N2O)
	0,000164
	0,000164
	0,1

	Усього
	 
	 
	64,480164
	64,480164
	

	
	
	
	
	
	


             



2

2.16.7.1 Характеристика пилогазоочисного устаткування 
Характеристика установок очистки газів
	 Таблиця 6.4

	Номер джерела викиду 
	Найменування ГОУ
	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка
	Ступень
очищення
	Назва та тип установки
очистки
газу
	На вході в ГОУ
	На виході з ГОУ
	Ступінь очищення газу,
%

	
	
	
	
	
	об’ємна витрата
газо-пилового потоку,
м3/с
	масова концент-рація, мг/ м3
	масова витрата, г/с
	об’ємна витрата
газо-пилового потоку,
м3/с
	масова концент-рація, мг/ м3
	масова витрата, г/с
	

	
	
	CAS N/CAS
	код
	Найменування
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	9
	Циклон ЦН-600
	-
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
	1
	Циклон ЦН-600
	0,736
	312,32
	0,22987
	0,717
	41,32
	0,02962
	86,77

	11
	Циклон ЦН-800
	-
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
	1
	Циклон ЦН-800
	1,301
	301,32
	0,39208
	1,293
	40,32
	0,052
	86,62






 2.16.7.2 Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта / промислового майданчика та дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)


	Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

	
	
	

	
	
	Таблиця 6.7

	Код забруднюючої речовини
	Найменування забруднюючої речовини
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	06000
	Оксид вуглецю
	0,044

	07000
	Вуглецю діоксид
	64,480

	12000
	Метан
	0,001

	01000
	Метали та їх сполуки, в т.ч.:
	0,051

	01003
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,049

	01104
	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану
	0,002

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:
	0,114

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
	0,114

	04000
	Сполуки азоту, в т.ч.:
	0,046

	04001
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,045

	04002
	Азоту(1) оксид (N2O)
	0,000

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,001

	05001
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки
	0,001

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:
	0,043

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), уайт-спірит
	0,032

	11030
	Ксилол
	0,011

	 
	Усього для підприємства:
	0,222*

	
	
	

	* Без врахування Вуглецю діоксид
	



	Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

	
	
	

	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

	1 ЕНЕРГЕТИКА; 
1.А Горіння ; 
1.A.4 Мале горіння ; 
1.A.4.b.i  - побутові установки
Комунально-побутовий сектор, установки для спалювання менше 50 МВт

	
	Код 
	020202

	
	
	Таблиця 6,8

	Код забруднюючої речовини
	Найменування забруднюючої речовини
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	1
	2
	3

	06000
	Оксид вуглецю
	0,030

	07000
	Вуглецю діоксид
	61,810

	12000
	Метан
	0,001

	04000
	Сполуки азоту, в т.ч.:
	0,032

	04001
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,032

	04002
	Азоту(1) оксид (N2O)
	0,000

	 
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,063*

	
	
	

	* Без врахування Вуглецю діоксид
	

	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

	1 ЕНЕРГЕТИКА; 
1.А Горіння ; 
1.A.4 Мале горіння ; 
1.A.4.b.i  - побутові установки 
Комунально-побутовий сектор, інше обладнання (печі, каміни, плити)

	
	Код 
	020205

	
	
	Таблиця 6.8

	Код забруднюючої речовини
	Найменування забруднюючої речовини
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	1
	2
	3

	06000
	Оксид вуглецю
	0,002

	07000
	Вуглецю діоксид
	2,660

	12000
	Метан
	0,000

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:
	0,000

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
	0,000

	04000
	Сполуки азоту, в т.ч.:
	0,002

	04001
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,002

	04002
	Азоту(1) оксид (N2O)
	0,000

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,001

	05001
	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки
	0,001

	 
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,005*

	
	
	

	* Без врахування Вуглецю діоксид
	



	
	
	

	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

	2 ПРОМИСЛОВІ ПРОЦЕСИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ;
 2.І Деревообробна промисловість; 
 обробна промисловість

	
	Код 
	040620  

	
	
	Таблиця 6.8

	Код забруднюючої речовини
	Найменування забруднюючої речовини
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	1
	2
	3

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:
	0,113

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
	0,113

	 
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,113

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

	2 ПРОМИСЛОВІ ПРОЦЕСИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ; 
2.D Інші розчинники і використання продукції
2.D.3.d  використання покриття
інше непромислове використання фарб

	
	Код 
	060109

	
	
	Таблиця 6.8

	Код забруднюючої речовини
	Найменування забруднюючої речовини
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	1
	2
	3

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:
	0,043

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), уай-спірит
	0,032

	11030
	Ксилол
	0,011

	 
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,043

	
	
	

	
	
	

	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

	2 ПРОМИСЛОВІ ПРОЦЕСИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ
2.С Виробництво металів
2.С.7.с Інше виробництво металу
Інше виробництво металу

	
	Код 
	040309

	
	
	Таблиця 6.8

	Код забруднюючої речовини
	Найменування забруднюючої речовини
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	1
	2
	3

	01000
	Метали та їх сполуки, в т.ч.:
	0,051

	01003
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,049

	01104
	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану
	0,002

	06000
	Оксид вуглецю
	0,015

	04000
	Сполуки азоту, в т.ч.:
	0,012

	04001
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,012

	 
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	[bookmark: _GoBack]0,078

	
	
	


2.16.8  Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання).

	Таблиця. Інформація про заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування 
(для об’єктів першої групи)

	Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
	Найменування заходу
	Строк виконання заходу
	Номер джерела викиду на карті-схемі
	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн
	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	–
	–
	–
	–
	–
	–


Інформація про заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не надана оскільки проммайданчик віднесено до третьої групи об’єктів.

		[bookmark: _Hlk168218027]
2.16.9		Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

	
	
	
	 
	Таблиця 10.1

	Код
виробничого та технологічного процесу,
технологічного устаткування (установки)
	Найменування заходу
	Термін виконання заходу
	Номер джерела викиду на карті-схемі
	Загальний обсяг витрат  за  кошторисною вартістю, тис.грн.
	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються оскільки викиди забруднюючих речовин не перевищують нормативні значення.

	Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не передбачаються.

	Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва не передбачаються

	Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачаються, джерела залпових викидів відсутні

	Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не передбачаються

	Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не передбачаються

	Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52–85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01 грудня 1986 року, для об’єктів які знаходяться в населених пунктах , де гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов. У місці знаходження суб’єкту господарювання не проводиться оповіщення про прогнозування несприятливих умов тому заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах не передбачаються.

	Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в залежності від виробництв, технологічного устаткування не передбачаються

	 




	[bookmark: _Hlk168218094]Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Таблиця 10.2

	Наймену-вання потенційно небезпеч-ного об’єкта 
	Місце розташу-вання потенційно небезпеч-ного об’єкта 
	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що використо-вуються або виготовля-ються, переробля-ються, зберігаються чи транспорту-ються на об’єкті 
	Найменування або категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об’єкта 
	Найменування забруднюючих речовин, які у випадку виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти  в атмосферне повітря 
	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайної ситуації
	Найменування заходів щодо  ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації    

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру для даного підприємства не встановлюються – підприємство згідно із законодавством не віднесено (не включено)
 до Державного електронного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2023 року № 690 «Деякі питання забезпечення функціонування та ведення Державного електронного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки» та постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030 «Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки».



2.16.10	Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для даного підприємства не передбачаються.

2.16.11	Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству (висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання) відповідно до пунктів 10 та 13 цього розділу.

2.16.11.1	Відповідність оцінки впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря за даними результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та даним, що одержані при проведенні інструментальних методів досліджень акредитованими лабораторіями в установленому законодавством порядку

На підприємстві служба охорони атмосферного повітря, лабораторія по контролю стану навколишнього природного середовища відсутні.


2.16.11.2	Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами надаються для джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування (основні джерела), та для всіх інших джерел. Відповідно до переліку  виробництв та технологічного устаткування ( Додаток 3 до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами) на підприємстві  не передбачено впровадження найкращих доступних технологій та методів керування, оскільки таке устаткування відсутнє.
	Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

	
	
	
	
	

	Номер джерела викиду на карті-схемі 
	-
	-

	Місце розташування джерела викиду
	X =
	-
	Y =
	-

	Максимальна витрата викиду, м3 /с 
	-
	 
	 
	 

	Висота викиду, м 
	-
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Таблиця 9.1

	Найменування забруднюючої речовини
	Граничнодо-пустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид
	Строк досягнення затвердженого значення

	
	
	мг/м3
	г/с
	

	1
	2
	3
	4
	5

	На даному підприємстві відсутні джерела викидів, що віднесені до основних.

	
	
	
	
	


Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які віднесені до інших джерел викидів приведені у таблицях 9.2. 

	Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

	Номери джерел викидів:
	1
	Димова труба котлів газових 
Данко 24 кВт та Данко 20 кВт  


	
	
	
	Таблиця 9.2

	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,   мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):

	Оксид вуглецю
	0,00153
	
	З дати отримання дозволу

	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,00216
	
	З дати отримання дозволу




	Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

	Номери джерел викидів:
	2
	Димова труба котла газового 
Данко 24 кВт 

	
	
	
	Таблиця 9.2

	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,   мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):

	Оксид вуглецю
	0,00153
	
	З дати отримання дозволу

	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,00238
	
	З дати отримання дозволу




	Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

	Номери джерел викидів:
	3
	Димова труба котлів газових 
Рівнетерм 72 кВт  


	
	
	
	Таблиця 9.2

	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,   мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):

	Оксид вуглецю
	0,0056
	
	З дати отримання дозволу

	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,00399
	
	З дати отримання дозволу




	Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

	Номери джерел викидів:
	5
	Димова труба котла газового 
Данко 12 кВт 

	
	
	
	Таблиця 9.2

	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,   мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):

	Оксид вуглецю
	0,0012
	
	З дати отримання дозволу

	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,00164
	
	З дати отримання дозволу




	Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

	Номери джерел викидів:
	7
	Димова труба ковальського горна

	
	
	
	Таблиця 9.2

	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,   мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
	150
	150
	З дати отримання дозволу 

	Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):

	Оксид вуглецю
	0,00177
	
	З дати отримання дозволу

	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,00177
	
	З дати отримання дозволу

	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки
	0,00116
	
	З дати отримання дозволу




	Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

	Номери джерел викидів:
	8
	Вентвикид дільниці зварювальних та газорізальних робіт

	
	
	
	Таблиця 9.2

	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,   мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):

	Оксид вуглецю
	0,0058
	
	З дати отримання дозволу

	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,00476
	
	З дати отримання дозволу

	Заліза оксид**(в переpахунку на залізо)
	0,01947
	
	З дати отримання дозволу

	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану
	0,000774
	
	




	Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

	Номери джерел викидів:
	9
	Вентвикид циклону ЦН-600

	
	
	
	Таблиця 9.2

	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,   мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
	150
	150
	З дати отримання дозволу 




	Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

	Номери джерел викидів:
	10
	Вентвикид накопичувального бункеру тирси

	
	
	
	Таблиця 9.2

	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,   мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
	150
	150
	З дати отримання дозволу 




	Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

	Номери джерел викидів:
	11
	Вентвикид циклону ЦН-800

	
	
	
	Таблиця 9.2

	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,   мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
	150
	150
	З дати отримання дозволу 




	Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

	Номери джерел викидів:
	12
	Вентвикид накопичувального бункеру тирси

	
	
	
	Таблиця 9.2

	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,   мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом
	150
	150
	З дати отримання дозволу 




Згідно Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 р № 448 "Про затвердження інструкції про вимоги до оформлення документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів стаціонарними джерелами» для неорганізованих стаціонарних джерел нормативи гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин не  встановлюються. Регулювання здійснюється за вимогами, що викладені в умовах видачі дозволу.

Таблиця 9.3 Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання
	Джерело утворення
	Забруднююча речовина
	Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м3
	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м3
	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3
	Строк досягнення затвердженого значення гранично допустимого викиду

	найменування, марка, вид палива
	номер
	код
	найменування
	
	поточний
	перспективний
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	


Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання не встановлюються .

Таблиця 9.4. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання
	Номер джерела викиду
	Джерело утворення
	Назва забруднюючої речовини
	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3
	Періодичність вимірювання
	Методика виконання вимірювань
	Місце відбору проб

	
	найменування, марка, вид палива
	номер
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


Заходи, щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів,  що відводяться від окремих типів обладнання не встановлюються. 

Таблиця 9.5. Дозволені обсяги залпових викидів
	Номер джерела викиду
	Забруднююча речовина
	Максимальна масова концентрація, мг/м3
	Потужність викиду
	Періодичність, раз/доба, місяць, рік
	Тривалість викиду, хвилин, годин
	Річна величина залпових викидів, т/рік

	
	код
	найменування
	
	г/с
	кг/год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9



Джерела  залпових викидів на даному підприємстві  відсутні.














